REUNOJEN KÄÄNTÄMINEN

Työn reunat käännetään nurjalle vastakkain, minkä jälkeen reunat yhdistetään piilopistoin. Taita päällisen reunat ensin vanun ympärille ja taita sitten vuorin reunat päällisen reunoja vasten.